# Compensação de Deslocamento

Deslocamento ou (Shingling) é a posição de deslocamento da página em um parte de sangramento. O deslocamento move as páginas dentro da distância do dorso. Dito de forma diferente, cada folha interna é inserida (aninhada) à próxima e assim por diante. Isto significa que uma folha de papel contorna uma folha um pouco mais estreita.

No mundo real da impressão, a deformação é cortada fazendo que o livro que você compra tenha uma borda externa perfeitamente reta. Como a fluência de deslocando pode ser importante, os serviços de impressão podem aplicar uma correção para evitar que o conteúdo do texto seja cortado com o papel durante a remoção do deslocamento (por exemplo, o número de página que poderia ser colocado muito perto da borda).

Para dar poder total sobre o seu trabalho, o Create Booklet fornece um recurso igual ao profissional. Quando selecionado, o Create Booklet irá compensar automaticamente o deslocamento de cada página de uma folha com base em sua posição no livreto para compensar o efeito de deslocamento, dependendo da gramatura do papel selecionado ou deslocamento inserido manualmente.

Depois de seu livreto impresso, simlesmente corte o deslocamento, conforme abaixo, sem o risco de cortar seu conteúdo.

### Ajustar sua compensação de deslocamento perfeita

Temos alguns ajustes padrão, mas esses são apenas estimativas. O deslocamento depende exatamente do papel e a forma de como você irá dobrá-lo. Por exemplo, quando você tem uma prensa disponível há muito menos deslocamento, embora haja muito mais se você tiver papel muito rígido e são dobrados à mão.

Para obter seu deslocamento pessoal pegue uma pilha fina de seu papel de impressão, por exemplo, 20 folhas (ou independentemente de como seu livreto é) e dobre-as. Agora meça o quanto o meio se destaca da parte externa da folha. Se não estiver perfeitamente simétrica, basta medir ambos os lados e dividir a soma por dois. Finalmente dividir essa distância pelo número de folhas dobradas menos uma.

Por exemplo, quando você pega 20 folhas de papel 80g/m2, meio se destaca em 3.4 mm, então

3.4 mm 20 - 1 = 3.4 mm 19≈0.18 mm

Portanto, agora vá para os ajustes de Compensação de deslocamento e selecione deslocar em mm e então insira 0.18 no campo de texto.